2022년 영월군 제25회 동강뗏목축제 물놀이시설 설치⸳해체 및 운영 용역

과  업  지  시  서

목    차

Ⅰ.	과업의 개요 및 범위
	1. 과업의 개요
	2. 과업의 범위
Ⅱ.	과업수행 일반사항
	계약상대자
	2. 보고 및 자료제출
	3. 용역시행
	4. 관리
Ⅲ.	세부과업지침
	과업내용
	2. 과업의 수행방법
	3. 기타사항

Ⅰ		과업의 개요 및 범위

1. 과업의 개요

1. 과 업 명 : 2022년 영월군 제25회 동강뗏목축제 물놀이시설 설치⸳

해체 및 운영 용역

2. 위    치 : 동강둔치 행사장

3. 용역수행기간

가. 총 용역기간 : 착수일로부터 2022. 07. 30. 까지

1) 물놀이시설 설치 및 시운전 : 2022. 07. 21. ~ 2022. 07. 23. [3일간]

2) 물놀이시설 운영기간 : 2022. 07. 24. ~ 2022. 07. 30. [7일간]

3) 폐장 후 정비 : 2022. 07. 30. ~ 2022. 08. 01. [3일간]

4) 완료보고서 작성 및 제출 : 2022. 08. 09. 까지

나. 운영⸳관리시간 : 용역기간 중 24시간

다. 이용객 개장시간 : 10:00 ~ 17:00

라. 우천 시 : 협의를 통해 결정

※ 발주처 필요시 협의를 통해 일정 및 시간 등 조정 가능.

4. 과업의 목적

본 용역은 제25회 동강뗏목축제를 맞아 여름철 관람객들에게 건전한

여가 공간을 제공하고자 안전사고, 시설물, 교통 및 청소, 수질, 이용료

등 물놀이시설 일체의 유지관리를 위탁하는 용역임.

2. 과업의 범위

명 칭	위 치	시 설	용역기간
제25회 동강뗏목축제 물놀이 시설	동강둔치 행사장	물놀이시설, 특화된 놀이시설, 보호자 대기공간 등 휴게시설 및 물놀이 부대시설 설치, 물놀이 컨텐츠 운영 등 야외 물놀이장 운영 및 안전관리에 필요한 시설 일체	계약체결일로부터 ~ 2022.07.30.까지
※ 물놀이시설 : 조립식‧에어바운스형 물놀이장, 워터슬라이드, 부대시설 등 ※ 물놀이 프로그램 운영 : 아이들을 위한 독창적 물놀이 콘텐츠(지상, 수상) 운영계획 등

1. 운영시간 : 10:00 ~ 17:00(변동 가능)

2. 주요시설 : 영유아 풀, 초등학생 중형 풀, 성인 대형 풀, 워터

슬라이드(탑승높이 3m 이하)

3. 부대시설 : 운영본부, 의무실, 샤워실, 탈의실, 휴게시설, 방송장비,

화장실, 물품보관소 등

4. 기타시설 : 여과기, 간이안전펜스, 바닥 인조 잔디, 홍보물, 안전관련 안내 등

4. 기타사항 : 물놀이 프로그램 운영

5. 관리인력 : 약 15명

Ⅱ		과업수행 일반사항

1. 계약대상자

1. 적용범위

가. 본 과업지시서는 『2022년 영월군 제25회 동강뗏목축제 물놀이시설 설치⸳해체 및 운영 용역』에 대하여 적용한다.

나. 본 과업지시서에서 “발주처”라 함은 영월문화재단을 말하며,  “과업 상대자”라 함은 『2022년 영월군 제25회 동강뗏목축제 물놀이시설 설치⸳ 해체 및 운영 용역』의 계약자를 말한다.

다. 본 용역은 설계서, 과업지시서 및 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다. “감독관”이라 함은 현장 용역감독을 말한다.

라. 만약 지시서와 내역서의 내용이 상이하거나 관련용역과 부합되지 않을 때, 또는 설계 도서에 누락된 사항이 있을 경우 감독관에게 보고 후 지시에 따라 관리하여야 하며, 지시서가 불분명할 경우에는 그 지시서를    작성, 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 관리하여야한다.

2. 보고 및 자료제출

1. 용역의 착수

가. 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 용역 착수 신고서를 제출해야 한다.

1) 현장대리인계

2) 용역공정예정표

3) 세부사업게획서 (Ⅲ. 세부과업지침 1-3 세부사업계획서 제출 참조)

4) 인력 및 장비투입계획서

5) 세부산출내역서 등

나. 현장대리인은 본 용역에 적합한 기술자로 지정하여야 하며, 물놀이시설 운영관리, 기타 업무를 시행하는 현장원을 말한다. 용역 계약서 및 내역서 등에 의거 충실히 용역을 수행하여야 하며 운영기간 중 현장(물놀이시설)에 상주하도록 하여야 한다.

2. 운영보고

계약상대자는 매일 운영관리일지를 작성하여 감독관에게 보고하여야 하며,  각종 특이사항 발생 시에는 즉시 보고하여야 한다.

3. 최종보고

가. 계약상대자는 과업종료 후 7일 이내에 최종 완료계를 제출하여야 하며, 완료계에는 물놀이시설 운영 전⸳중⸳후의 상황이 선명하게 식별되는 사진을 첨부하여야 한다.

나. 사업 운영 중 설계변경이 있었을 경우 변경된 부분을 구별하여 표기하며 완료 시 함께 제출한다.

3. 용역시행

1. 계약상대자의 의무

가. 본 용역은 설계내역서, 지시서 및 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

나. 본 용역은 군민 및 행사 관람객들에게 안전하고 쾌적한 물놀이시설을 제공하는데 그 목적이 있는바, 계약상대자는 사명감과 책임감을 가지고 민원이 발생하지 않도록 노력해야 한다.

다. 계약상대자는 본 사업 수행을 위해 채용한 근로자에 대하여 「근로기준법」을 준수하여 인건비를 지급하여야 한다.

라. 본 과업으로 인하여 영월군이나 제3자에게 피해를 주었을 경우 계약상대자가 손실 보상하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정하고 필요한 서류를 작성 제출하고 협조하여야 하며, 발주처에서 경미한 사항에 대하여 추가 과업이 필요하다고 인정할 시 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

바. 과업내용 중 세부내용은 발주처의 사정에 의하여 다소 변경될 수 있으며 계약상대자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

2. 노무관리

가. 계약상대자가 동원한 모든 근로자에 대한 노무관리 책임은 계약상대자에게 있으며, 용역 수행으로 인한 근로자의 사고 및 질병이 발생하지 않도록 관리하여야 하고 발생 시 모든 관리 및 보상 책임은 계약상대자에게 있다.

나. 계약상대자는 안전사고 대비 비상연락체계를 구축하여야 하며, 운영인력을 대상으로 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

다. 야외 물놀이시설 근무 요원은 근무 시 반드시 통일된 복장을 착용하여야 하며 색상 등 디자인은 발주처의 승인을 득한 후 결정한다. (안전관리요원과 운영요원 복장 구분)

라. 발주처에서 계약상대자의 현장대리인이나 기타 직원에 대하여 용역시행 또는 물놀이시설 운영관리 상 부적당하다고 인정할 때는 현장대리인 및 직원의 교체를 명할 수 있고 계약상대자는 이에 따라야 한다.

3. 설계변경

다음과 같은 요인이 발생 시 계약상대자와 협의 후 설계변경을 할 수 있다.

가. 발주처의 정책변경이나 불가피한 사정이 발생하여 과업변경이 필요한   경우

나. 용역기간의 변동이 생겼을 때

다. 야외물놀이시설 운영 상 추가설비(시설)가 필요한 경우

라. 기타 발주처에서 설계변경을 인정할 때

4. 관리
1. 용역관리

가. 계약상대자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 용역을 착수하고 지체 없이 용역을 추진하여 계약기간 동안 성실히 수행하여야 한다.

나. 용역의 일시중지 및 계약해지

1) 일시중지

가) 기후의 악조건으로 인하여 시설물이 손상될 우려가 있다고 인정될 때

나) 용역 인력의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

다) 계약상대자의 용역 운영이나 방법 등이 미숙하여 보완이 필요할 때

2) 계약해지

가) 계약 시 제출한 전담인력 및 운영 시설 등이 실제와 중대한 차이가 있어 발주기관이 즉시 대체를 요구하였으나 이에 응하지 않을 때

다. 작업시간

1) 용역은 「근로기준법」에 따라 정해진 시간 중에 행하는 것을 원칙으로 하며 규정시간 외 수행할 필요가 있을 경우에는 사전에 감독관의 승인을 얻어야 한다.

2) 용역 시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독관이 인정할 때에는 계약상대자는 그 지시에 따라야 한다.

3) 물놀이시설 여건에 따라 운영기간, 시간 등이 변경될 수 있으며 계약상대자는 그 지시에 따라야 한다.

라. 공정관리

1) 계약상대자는 관리계획에 따라 예정공정표를 작성하고 감독관의 승인을 얻어야 하며, 성실히 이행한다.

2) 관련 및 별도용역의 공정은 발주처와 협의하여 원만히 진행한다.

마. 기타

1) 각종 현수막 제작, 홍보물 및 성과품 등 제작에 있어서는 제25회 동강뗏목축제 홍보 계획 기본(안)을 준수하고 사전에 발주기관과 협의를 거친다.

2) 모든 성과품은 계약상대자가 임의로 복사 또는 외부 유출이 금지되며, 타목적을 위해 사용할 수 없으며, 별도의 명시가 없는 한 발주기관에 소유권이 주어진다.

2. 기록관리

가. 공정사진과 용역기록사진은 각 공정별 사진첩으로 작성하여 용역 완료시 제출하고 용역중의 사진첩 제출은 특별지시서 또는 감독관의 지시에 따른다.

나. 사진촬영은 공정별로 용역 진행에 따라 동일한 위치에서 전⸳중⸳후의 상황이 선명하게 식별되도록 촬영하여야 하며 특이사항, 안전사고예방, 각종 현수막 게첨, 관리요원의 복장 등에 대하여는 별도 사진을 촬영하여 발주처에 제출한다.

다. 관리자, 안전요원 출근부 및 운영일지를 제출한다.

Ⅲ		세부과업지침

1. 과업내용

1. 기본현황

가. 위       치 : 강원 영월군 영월읍 하송리 61-19 (동강둔치 행사장)

나. 시설물 구성 : 업체별 독창적 시설 배치, 구성안 제안

다. 이 용 요 금 : 유료

2. 용역수행사항

가. 물놀이시설 설치 및 운영

나. 이용자 안전관리

다. 수질관리 등 시설물 환경정비

라. 물놀이시설 이용 안내

마. 물놀이 프로그램 운영

마. 일일 입장인원 등 운영일지 작성 및 보고

바. 이용객 입장료 징수시스템 구축 및 수행

사. 기타 발주처가 지시하는 사항

※ 상수도, 전기 요금은 발주처 부담

3. 세부 사업계획서 제출

가. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 과업내용에 대한 추진방향, 사업내용, 추진체계, 추진일정, 과업수행자 명단 등 구체적인 과업수행 계획서와 기타 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하고, 과업수행 중 내용 변경이 불가피할 경우 발주처와 사전 협의하여 변경할 수 있다.

나. 세부사업계획서 제출 시 본 용역 추진을 위한 아래 사항을 기본으로 작성하여야 하며, 감독관과 사전 협의 후 승인을 얻어 작성한다.

1) 물놀이시설 운영 개요

가) 운영 일정표 및 운영 방법

나) 물놀이 프로그램 운영(아이들을 위한 독창적 물놀이 콘텐츠)계획

나) 프로그램 및 총괄 관리자 소개, 기대효과 등

다) 인력 투입 계획

2) 시설 배치 및 세부 운영 계획

가) 물놀이 시설 및 부대시설 배치계획(배치도)

나) 물놀이장 세부 운영계획 및 내역서

다) 1회 적정 수용인원 및 최대 수용인원

라) 1일 이용인원 및 총 이용인원

마) 유료입장에 따른 운영 계획

바) 기타 필요한 사항

3) 물놀이시설 홍보계획

4) 수질 관리계획

5) 각종 부대시설 효율적 설치계획 (안전사고 예방)

4. 이용객 안전관리

가. 계약상대자는 물놀이장 이용객의 수상사고 방지 및 인명피해 예방, 폐장 후 안전사고 방지 등 물놀이시설의 운영 및 관리에 관한 총체적 안전관리를 최우선으로 하여야 한다. (비상구급약 비치 및 자동제세동기 운영)

나. 물놀이시설 근무 요원은 근무태만으로 인한 이용객 안전사고가 발생치 않도록 철저한 근무태세를 확립하여야 한다.

다. 계약상대자는 주야 24시간 사고 예방활동을 하여야 하며, 사고 발생 시 즉시 응급처치 및 환자이송을 하여 인명피해 예방에 최선을 다하고 바로 발주처에 보고하여야 한다. (별지2호 양식)

라. 수영장별 입수객 이용기준을 마련⸳운영하여야 하며, 기준 및 방법은 발주처와 협의 후 운영하도록 한다.

마. 계약상대자는 이용객의 낙상에 대비하여 슬라이드 입구 등 위험요소가 큰 곳에 스티로폼 등 충격완화재를 시공하여야 하며, 수영장 주변 및 이동통로 전체에 미끄럼방지 바닥재(인조잔디 등)을 설치하여 안전관리에 최선을 다해야 한다.

바. 계약상대자는 물놀이시설 주변 위험요소를 점검하고 이용객의 안전을 위한 조치를 하여야 하며, 안전을 위한 발주처의 요구가 있을 시에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

사. 계약상대자는 물놀이시설 운영 중 안전사고에 대비하여 안전근무요원 및 이용객의 피해를 보상으로 하는 보험에 가입하여 개장 7일 전까지 감독관에게 제출하여야 하고, 안전사고 발생 시 이에 대한 책임을 진다.

※ 가입금액 1억 5천만원 이상

아. 계약상대자는 물놀이시설 이용자의 안전 및 이용을 위한 안내문, 현수막, A보드 등을 설치하여야 하며, 물놀이시설 전역에 안내를 위한 방송을 운영하여야 한다.

자. 계약상대자는 안전사고 대비 비상연락체계를 구축하여야 하며, 상주인력은 인명구조 관련 안전교육 수료 또는 수시(1회/일 이상)로 안전교육을 받아야 한다.

차. 안전 관리자는 항시 정 위치에서 근무하여야 하며, 근무지 이탈여부에 대하여 관리팀장이 항시 근무상황을 점검하여야 한다.

5. 인력운영 기준

가. 물놀이시설에 반드시 확보⸳근무하여야 할 최소한의 인력은 아래와 같으며, 모든 인력은 정 위치에서 근무하여야 하고 인력의 휴가 및 부상 등으로 결원이 발생 시 계약상대자 부담으로 대체 인력을 확보하여야 한다.

나. 아래의 인원은 최소 인력을 정한 것이며 이용자가 많을 경우 추가 인력을 확보하거나 자원봉사자를 선발하여 이용자의 안전과 서비스에 문제가 없도록 하여야 한다.

다. 인력 채용 시 관내 주민을 우선적으로 채용한다.

라. 최소 인력확보 기준

계	총괄관리 책임자 (현장대리인)	안전관리요원	안전관리 보조요원	수질(시설) 관리기사	간호 요원	야간 경비
15	1	3 (풀당1명)	8	1	1	1

1) 필수확보인력

안전관리자 및 간호요원은 각각 아래 자격조건 중 하나를 갖춘 자로서 용역 착수 전 발주처(감독부서)의 승인을 받아 현장배치 하여야 하며, 물놀이시설 이용객의 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

가) 안전관리자 : 인명구조요원, 응급구조사 자격증 1,2급, 수상인명구조원 수료증, CPR수료증, 응급처치법 수료증 발급자 등

나) 간호요원 : 의료법에 따른 간호사 또는 간호조무사 등

2) 그 외 인력은 현장여건과 방문인원에 따라 유동적으로 업무를 변경⸳지시할 수 있다.

6. 수질관리

가. 야외물놀이시설은 「관광진흥법 시행규칙」제39조의 2에 따른 [별표 10의 2] 「물놀이형 유기시설⸳유기기구의 안전⸳위생기준」을 준수하여 수영장 수질기준에 준하는 수준으로 상시 관리한다.

나. 수질검사는 매 2시간마다 간이수질검사 키트 등을 사용하여 수시로 실시하여야 하며, 그 결과를 일지에 기록 유지한다.

다. 계약상대자는 수질 관리를 위해 물놀이시설의 욕수(浴水)는 1일 3회 이상 여과기를 통과하도록 하여야 하며, 풀마다 여과기를 (조립식 각 2대이상) 설치⸳운영하고 기당 여과능력이 24ton/h 이상의 것으로 한다.

라. 조립식 수영장 욕수는 주 2회 교체를 원칙으로 하되 욕수 오염도에 따라 변경(매일실시)할 수 있으며, 계약상대자는 욕수 교체 시 수영장 청소 등 수질 관리에 만전을 기한다.

마. 야외 물놀이시설 이용에 대해 안전사고 예방을 위하여 반드시 구명조끼와 모자, 수영복 또는 상의 반팔 또는 탈의, 하의 반바지 등 수영복에 준하는 복장을 착용한 자에 한하여 이용토록 관리한다.

※ 유아풀의 경우 방수기저귀 착용 안내

바. 유행성 결막염, 전염성 피부병 등 환자는 수영장시설 이용을 제한한다.

사. 수영장 내로 음식물 반입을 금지시키고 기타 이물질이 수영장에 유입되지 않도록 수시 청소를 실시하여 수질관리에 만전을 기한다.

7. 시설물 설치

가. 물놀이시설 설치완료 및 시운전은 2022. 07. 21. ~ 23.까지로 한다.

1) 물놀이시설 내 배관 등은 이동 동선을 고려하여 설치한다.

2) 물놀이시설의 규격 및 설치방법은 규격서 및 설치도면에 의한다.

※ 규격 및 설치 위치 등의 변동이 필요시에는 발주처와 협의하여야 한다.

나. 계약상대자는 수영장 개장 전 원활한 운영을 위해 설치 후 시운전을 실시하고 관련 시설물을 정비한다.

다. 물놀이시설물 및 편의시설에 대한 지지상태, 이완상태를 철저히 점검한다.

라. 물놀이시설의 운반, 설치, 보수, 철거 등에 소요되는 일체의 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

마. 물놀이시설 설치에 따른 각종 인허가 절차를 이행해야하며, 운영관리에 필요한 제반관리사항(유기기구 검사⸳신고 비용, 유류비, 소모품 등) 일체는 계약상대자가 부담⸳추진한다.

바. 물놀이시설 설치 시 배수시설을 확인 후 설치하여야 하며, 배수수질 상태를 확인하고 관련 신고 등 필요시 사전 절차를 이행한다.

2. 과업의 수행방법

1. 시설물 관리 및 세부 사항

가. 안전사고 방지 및 시설물 관리를 위해 주간, 야간 전체에 대하여 관리를 실시하고 운영상 예상되는 미비사항 및 문제점에 대해 아래 기타사항에 대하여 철저히 점검하고 보완을 실시한다.

나. 전기시설물에 대한 누설전류 등 안전 상태를 점검하여 감전사고 등 안전사고 방지에 철저를 기한다.

다. 물놀이시설 및 주변 청결상태를 수시로 점검하고 청소를 실시하며 필요시 충분한 일광소독으로 전염병을 예방한다.

라. 화장실, 샤워실, 탈의실 청소는 수시로 진행하며 빈뇨처리는 계약상대자 책임으로 한다.

마. 용역기간 중 물놀이시설의 손⸳망실 시(자연재해 포함) 즉시 보수 또는 교체하여야 하며, 보수에 3일 이상 시일이 소요될 경우, 사양이 동등한 물놀이시설로 2일 이내 대체 설치하여야 한다.

바. 물놀이시설물에 사용되는 제품은 반드시 공인된 제작 업체의 제품을 사용해야 하며, 제품 제작업체의 재료 기준을 준용하고 품질규정에 적합하여야 한다.

사. 물놀이시설 설치 전, 사양 등 제품 승인을 득하여야 하고, 설치현장 도착 후 감독관의 검수 확인 및 지시에 따라 지정장소에 하역하고 이용에 지장이 없도록 급수, 배수, 전기, 안전시설 등을 시공하여 사용적격여부검사에 합격하여야 한다.

아. 발주처의 특수한 사정에 따라 계약사항(설치기간, 장소 등)에 변동이 필요할 때에는 쌍방 간 협의하여 계약변경이 가능하며 계약상대자는 발주처의 요구를 적극 수용하여야 한다.

자. 물놀이시설 설치장소의 바닥 보호를 위해 시설물 설치에 따른 보호대책을 강구하여야 하며, 파손 시 원상복구를 하여야 한다.

차. 물놀이시설 안전을 위한 펜스 및 경계(그물)망 등을 설치하여야 하며, 물놀이시설 구조 및 사양이 발주처의 의견과 다를 경우 또는 노후 되었을 때는 교체 요구 시 응하여야 한다.

2. 운영상 세부사항

가. 용역지침

1) 환자 발생 시 병원까지 즉시 후송 조치하고 신의성실의 원칙에 따라 조치 및 관리하여야 한다.

2) 여과기의 이상 유무를 상시 확인하여 매일 양호한 수질을 유지 하도록 하여야 한다.

3) 집중호우로 인하여 담수 또는 혼탁수가 유입되면 감독관에게 보고 후 바닥 물청소를 실시한다.

4) 수영장 욕조 바닥 및 벽면은 수중청소기를 사용하여 항상 청결을 유지하도록 한다.

5) 물놀이시설 운영 관련 인력은 통일된 복장을 착용하고 수질관리, 안전관리, 물놀이시설 및 청소 등을 실시하며, 이용객들의 이용에 불편이 없도록 관련 시설들을 항상 최상의 상태로 유지한다.

6) 개장 중인 야외 물놀이시설에는 간호조무사를 1명이상 배치하여야 한다.

7) 물놀이시설 내 수질오염이 예상되는 음식은 수질관리상 물놀이시설 내 반입을 금지하도록 이용객들에게 계도를 실시한다.

8) 기상예보에 집중호우, 태풍 등 특보발효 시 시설물의 안전대책을 강구하여 조치하고 기상예보 해제 시 즉시 복구한다. (파손 및 분실 시 계약상대자 책임)

9) 야간 근무 시 민원사항에 대하여는 즉시 처리하고 발주처에 보고한다.

10) 물놀이장 운영일지는 매일 작성하여 감독관에게 제출한다. (입장객, 근무상태, 청소상태, 특이사항 등 운영관련 일체 세부사항 기재)

11) 야외 물놀이시설 운영관리시간

가) 운영관리 : 용역기간 중 24시간

나) 개장 전 내부청소, 주변 정리 : 09:00 ~ 09:40

다) 이용객 개장 시간 : 10:00 ~ 17:00

라) 수영장 안전관리 및 환경정비 : 10:00 ~ 17:00

마) 폐장 후 내부청소, 주변 정리 : 17:00 ~ 18:00

바) 야간순찰(급수, 안전사고방지 및 시설물 보호관리 등) 및 야간민원사항 처리 : 폐장정리 후 ~ 익일 개장준비 전

12) 물놀이시설 주변 행사 및 특별한 사유가 발생 시 감독관에게 선보고 후 지시를 받아 신축적으로 운영시간을 조정할 수 있다.

13) 기타 사항은 감독관과 협의하여 처리한다.

나. 우천 및 태풍 등 기상특보 발효 시 기준

1) 우천 시에는 감독관에게 보고하여 개장 상황을 점검한다.

2) 국지성 비에 대해서는 감독관에게 보고하고 운영을 지속한다.

다. 운영관리 결과에 의한 사후정산

1) 천재지변 및 관리미숙으로 인하여 장기간(3일 이상) 수영장 미개장시에는 용역비를 정산할 수 있다.

3. 기타사항

가. 계약상대자는 물놀이시설 이용객을 상시 관리⸳조망할 수 있도록 관리실(본부)을 설치하고 이용객의 안전을 위해 항상 의료 비품을 갖추어야 한다.

나. 본 과업의 운영관리용역을 위해 사전 현장조사를 철저히 하는 등 원활한 과업 수행을 위해 소홀함이 없어야 한다.

다. 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 감독관과 협의하여야 하며 감독관의 요구가 있을 시 계약상대자는 이에 즉시 응하여야 한다.

라. 본 과업지시서 내용의 해석상 이견이 있을 경우에는 발주처와 계약상대자 간 협의를 거쳐 결정한다.

마. 계약상대자는 과업수행에 따라 생산되는 산출물 및 기록에 대하여는 발주기관의 승인 없이 타인에게 제공, 대여, 열람 등을 할 수 없으며, 자료의 외부 유출로 인한 사회적 물의가 일어나지 않도록 유의하여야 한다.

설치시설 규격서(안)

	품 목	단위	특징	비고
1	대형 조립식 수영장		시공·설치철거
	- 규격 : 가로 20m × 세로 20m × 높이 1.0m 가로 20m × 세로 15m × 높이 0.8m 가로 20m × 세로 10m × 높이 0.7m	개소별로 상이	업체 제안별로 규격 및 수량 조정 가능함
	- 재질 : 본체 PVC, 프레임 백강철 HGI강관 (붙임 사진 참조)		소부도장
	에어 바운스 수영장		시공·설치철거
	- 규격 : 가로 10m × 세로 10m × 높이 0.5m 가로 10m × 세로 10m × 높이 0.4m 가로 10m × 세로 10m × 높이 0.3m	개소별로 상이	업체 제안별로 규격 및 수량 조정 가능함
2	물놀이 기구(슬라이드 등)
	<워터슬라이드> - 규격 : 11m×4.5m×5.2m (예시) - 재질 : pvc Tauforine - 두께 : 0.6mm	개소별로 상이	․ 규격(높이․길이) 제안가능 ․ 각 타입별 디자인은 상이해야함 (추후 설치 시 발주처와 협의)
	- water pump & blower 포함
3	여과기		조립식수영장 규격별로 적정수량 설치
	- 성능 : 물리적처리-여과, 흡착(수처리정화장치) 소독처리(오존살균, 염소소독기 포함)
4	물놀이 용품		튜브, 통돌이 등

※ 위 안은 예시일 뿐 업체별로 독창적 제안할 것.

· 기타시설(예시)

항 목	규격	수량	기 타
탈의실	5m×10m	3	몽골텐트 또는 컨테이너
몽골텐트	5m×5m	60	수영장 주위설치
파라솔	2.4m D	30	수영장 주위설치
발보호용 바닥재	㎡	2,000	풀, 슬라이드 주변 설치
부직포	㎡	2,000	수영장 및 슬라이드바닥 설치
비품	식	1	책상, 의자, 수유대, 구급약품 등
소독약(액체염소)	L	4,000	수영장 소독
수질분석시약	시약횟수	300	잔류염소시약
염소분석계	Hi test	3	1일 3회분석
부스 현수막	5000×900	15	운영본부,수유실,응급실,샤워실
공지안내현수막	900×1800	15	주요 출입구 및 수영장
A자 간판 양면 실사	900×1800	15	주요 안내판,공지사항,안전교육용
입장권	방수	50,000	팔찌형 입장권(띠지)
카드단말기(pos)		3
배상책임보험	식	3	운영중 사고발생시 보험 처리
유원시설안전 비검사대상 신고	인허가	3	유원시설 검사 및 수질분석

※ 상기 시설물은 예시로써, 업체별 제시(안)에 따라 조정 가능.

시설명	예시 사진	규격	비고
조립식 수영장		• 20*20*1.0m • 20*15*0.8m • 20*10*0.7m
에어 바운스 수영장		• 10*10*0.5m • 10*10*0.4m
유아용 슬라이드		• 슬라이드 • 탑승높이 6m*4m*3m 이하
대형 슬라이드		• 슬라이드 1기 (40m*7m*6.5m)
휴게공간		• 파라솔 테이블 및 의자
바닥완충재		•낙상방지용 (매트, 인조잔디, 부직포 등)

시설명	예시 사진	규격	비고
몽골텐트		• 3 x 6m, 5 x5m
샤워실 및 탈의실		• 컨테이너 이동식 샤워실 (남,여 구분) 및 탈의실
화장실		• 컨테이너형 화장실 (남,여 구분, 냉방시설 구비)
심장 충격기		• 심장박동 제세동기 1식
의무실		• 응급처치를 할 수 있는 의무실
수질검사		• 염소분석계

기타시설	• 여과기 : 시간당 처리 용량 24㎥/h 이상 • 펌프 : 1.5 ~ 2.0hp 이상, 슬라이드 용 펌프 포함 • 안전을 위한 감시탑(망루)과 충분한 계단 설치 • 조립식 수영장 바닦청소 도구 및 용품 • 튜브 등의 공기주입을 위한 시설 운영(에어컴프레셔 등) • 위험시설물 접근 방지를 위한 안전펜스 설치 • 축제 분위기 조성을 위한 만국기, 에어아치 등 시설물 설치 • 현수막, A보드, 안전 및 이용 안내문 등 이용객의 불편이 없도록 설치

※ 상기 시설물은 예시로써, 업체별 제시(안)에 따라 조정 가능.

설치시설 계획도(예시)

❍ 위  치 : 강원 영월군 영월읍 하송리 61-19 (동강둔치 행사장)

❍ 넓  이 : 약5,927㎡

※ 운영본부, 탈의실, 샤워실, 화장실 등의 위치에 따라 변동될 수 있음

※ 위 안은 예시일 뿐 업체별로 독창적 제안할 것.

물놀이시설 운영일지

													결재	현장대리인					감독관
2022년 월 일( 요일) 날씨 :
□ 금일 근무인력
근무분야	근무인원		성명①			성명②	성명③		성명④		성명⑤	성명⑥			성명⑦	성명⑧		근무시간
관리(시설)팀장																		: ~ :
안전관리자
운영관리요원
환경미화및안내
야간경비
간호요원
기 타
□ 물놀이장 이용객수
금 일					( )명					누 계							( )명
□ 시설 점검 및 안전관리
구 분		주요내용(구체적으로작성)											조치결과							확인자
물놀이풀장
에어슬라이드
바닥매트 및 휀스		예) 강풍에 날아감											예) 모래주머니 보강							김○○
배관 및 급수시설
전기시설 등
기 타		예) 방문객 급증으로 주변 쓰레기 적치물 증가											예) 일 3회 환경정비 실시							이○○

□ 수질관리 및 청소
구 분	시 간	주용내용 및 검사결과		조치결과			확인자
물교체
수질검사	10:00
	12:00
	14:00
	16:00
물놀이시설 내부청소
일반청소(바닥매트, 주변)
□ (전일)야간순찰
구 분	순찰시간		주요내용(구체적으로작성)		조치결과		확인자
물놀이풀장	:		예) 야간 취객 풀장 입수 시도		예) 경찰인계		김○○
시설장주변	:		예) 이상없음
기타사고발생	:
□ 기타보고사항
※ 안전교육을 실시하였을 경우 시간 및 참석인원 등 기재

사고발생 보고서(즉시보고)

□ 사고발생개요
○ 일 시 :
○ 장 소 :
○ 피해내용 : 인명피해 ( )명, 물적피해 ( )명
○ 사고원인 :
□ 사고자 인적사항
구분	성명	성별	생년월일	연락처	비고
※ 구분 : 부상, 경·중상, 사망 등
□ 사고내용(서술식)
□ 조치사항
○ 예) 부상자 병원 호송 및 가족인계조치
○
○